|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Lastfrånskiljare femhålspanelmontage**Huvudbrytare HLO40/3E/Z33SW/Z62/Z1Artikelnr: 10003845• Varumärke: Sontheimer• Antal poler: 3• Utförande som huvudbrytare: Ja• Märkström vid AC-21, 400 V: 40 A• Skyddsklass framsida (IP): IP65• Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 11,5 kW• Kan spärras/låsas: Ja • Materialklass: S3618B  |
|  | **Visa alla varianter** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** |

 |

 |  |

|  |
| --- |
| **Varianter** |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10004438 | LastfrånskiljareHLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10013259 | LastfrånskiljareHLT80 | 80 A | 30 kW |
| 10015546 | LastfrånskiljareHLT100 | 100 A | 37 kW |
| 10002841 | LastfrånskiljareHLT125 | 125 A | 45 kW |
| 10008569 | LastfrånskiljareHLT180 | 180 A | 110 kW |
| 10020806 | LastfrånskiljareHLT250 | 250 A | 132 kW |