|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Lastfrånskiljare femhålspanelmontage**  Huvudbrytare HLO40/3E/Z33SW/Z62/Z1  Artikelnr: 10003845  • Varumärke: Sontheimer  • Antal poler: 3  • Utförande som huvudbrytare: Ja  • Märkström vid AC-21, 400 V: 40 A  • Skyddsklass framsida (IP): IP65  • Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 11,5 kW  • Kan spärras/låsas: Ja  • Materialklass: S3618B |
|  | **Visa alla varianter** |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Varianter** | | | |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10004438 | Lastfrånskiljare  HLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10013259 | Lastfrånskiljare  HLT80 | 80 A | 30 kW |
| 10015546 | Lastfrånskiljare  HLT100 | 100 A | 37 kW |
| 10002841 | Lastfrånskiljare  HLT125 | 125 A | 45 kW |
| 10008569 | Lastfrånskiljare  HLT180 | 180 A | 110 kW |
| 10020806 | Lastfrånskiljare  HLT250 | 250 A | 132 kW |