|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **SÄKERHETSBRYTARE MED VRED**Säkerhetsbrytare RLO16/3PM/D1/H11Artikelnr: 10000050• Varumärke: Sontheimer• Antal poler: 3• Antal slutande hjälpkontakter: 1• Antal öppnande hjälpkontakter: 1• Utförande som säkerhetsbrytare: Ja• Märkström vid AC-21, 400 V: 16 A• Skyddsklass (IP) framsida: IP65• Nominell effekt vid AC-3, 400 V: 7.5 kW• Antal växlande hjälpkontakter: 2 • Materialklass: S3618B  |
|  | **Visa alla varianter** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Ge oss feedback på produktbilder och produktdata.** |

 |

 |  |

|  |
| --- |
| **Varianter** |
| **Artikelnr** | **Benämning** | **Märkström vid AC-21, 400V** | **Nominell effekt vid AC-3, 400V** |
| 10003716 | SäkerhetsbrytareRLO25 | 25 A | 9.5 kW |
| 10000049 | SäkerhetsbrytareRLO32 | 32 A | 11.5 kW |
| 10004171 | SäkerhetsbrytareRLO40 | 40 A | 20 kW |
| 10002398 | SäkerhetsbrytareRLO63 | 63 A | 22 kW |
| 10022524 | SäkerhetsbrytareRLT80 | 80 A | 30 kW |
| 10004320 | SäkerhetsbrytareRLT100 | 100 A | 37 kW |
| 10004302 | SäkerhetsbrytareRLT125 | 125 A | 45 kW |
| 10007168 | SäkerhetsbrytareRLT180 | 180 A | 110 kW |
|  | SäkerhetsbrytareRLT250 | 250 A | 132 kW |